## LOIRE-ATLANTIQUE (44)

Les mesures de l'activité volumique du radon ont été réalisées du 23 février 1989 au 12 juillet 1992. Dans le département de la Loire-Atlantique, 159 mesures ont été réalisées dans 121 communes.

### Statistiques sur l'ensemble des mesures

Effectif : | 159 |  | Moyenne arithmétique : | 65 Bq.m-3 |  | Ecart-Type : | 68 Bq.m-3
Minimum : | 2 Bq.m-3 |  | Moyenne géométrique : | 46 Bq.m-3 |  | Percentile 90 : | 133 Bq.m-3
Maximum : | 564 Bq.m-3 |  | Médiane : | 46 Bq.m-3 |  | Percentile 95 : | 167 Bq.m-3

Nombre de mesures au dessus de | 200 Bq.m-3 : | 5 | soit | 3,1 %.
Nombre de mesures au dessus de | 400 Bq.m-3 : | 1 | soit | 0,6 %.
Nombre de mesures au dessus de | 1000 Bq.m-3 : | 0 | soit | 0 %.

### Distribution des mesures

### Répartition des mesures dans l'échantillon

Type de l'habitation |  | Emplacement du dosimètre
Maison particulière construite avant 1945 | 23,9 % | (38) |  | Séjour | 61,1 % | (96)
Maison particulière construite après 1945 | 50,3 % | (80) |  | Cuisine | 10,8 % | (17)
Maison collective construite avant 1945 | 17 % | (27) |  | Chambre | 8,9 % | (14)
Maison collective construite après 1945 | 0 % | (0) |  | Cave | 0 % | (0)
Lieu public | 0,6 % | (1) |  | Autre | 19,1 % | (30)
Ecole | 1,3 % | (2) |  |  |  |
Autre | 1,9 % | (3) |  |  |  |
Information manquante = 8 |  | Information manquante = 2