## BAS-RHIN (67)

Les mesures de l'activité volumique du radon ont été réalisées du 10 mars 1987 au 25 octobre 1987. Dans le département du Bas-Rhin, 82 mesures ont été réalisées dans 48 communes.

### Statistiques sur l'ensemble des mesures

Effectif : | 82 |  | Moyenne arithmétique : | 38 Bq.m-3 |  | Ecart-Type : | 25 Bq.m-3
Minimum : | 8 Bq.m-3 |  | Moyenne géométrique : | 32 Bq.m-3 |  | Percentile 90 : | 66 Bq.m-3
Maximum : | 143 Bq.m-3 |  | Médiane : | 31 Bq.m-3 |  | Percentile 95 : | 73 Bq.m-3

Nombre de mesures au dessus de | 200 Bq.m-3 : | 0 | soit | 0 %.
Nombre de mesures au dessus de | 400 Bq.m-3 : | 0 | soit | 0 %.
Nombre de mesures au dessus de | 1000 Bq.m-3 : | 0 | soit | 0 %.

### Distribution des mesures

### Répartition des mesures dans l'échantillon

Type de l'habitation |  | Emplacement du dosimètre
Maison particulière construite avant 1945 | 14,6 % | (12) |  | Séjour | 56,1 % | (46)
Maison particulière construite après 1945 | 42,7 % | (35) |  | Cuisine | 1,2 % | (1)
Maison collective construite avant 1945 | 29,3 % | (24) |  | Chambre | 26,8 % | (22)
Maison collective construite après 1945 | 0 % | (0) |  | Cave | 0 % | (0)
Lieu public | 7,3 % | (6) |  | Autre | 15,9 % | (13)
Ecole | 0 % | (0) |  |  |  |
Autre | 0 % | (0) |  |  |  |
Information manquante = 5 |  | Information manquante = 0