## INDRE (36)

Les mesures de l'activité volumique du radon ont été réalisées du 19 septembre 1995 au 1 juillet 1996. Dans le département de l'Indre, 139 mesures ont été réalisées dans 133 communes.

### Statistiques sur l'ensemble des mesures

Effectif : | 139 |  | Moyenne arithmétique : | 102 Bq.m-3 |  | Ecart-Type : | 96 Bq.m-3
Minimum : | 11 Bq.m-3 |  | Moyenne géométrique : | 73 Bq.m-3 |  | Percentile 90 : | 240 Bq.m-3
Maximum : | 595 Bq.m-3 |  | Médiane : | 65 Bq.m-3 |  | Percentile 95 : | 317 Bq.m-3

Nombre de mesures au dessus de | 200 Bq.m-3 : | 19 | soit | 13,7 %.
Nombre de mesures au dessus de | 400 Bq.m-3 : | 2 | soit | 1,4 %.
Nombre de mesures au dessus de | 1000 Bq.m-3 : | 0 | soit | 0 %.

### Distribution des mesures

### Répartition des mesures dans l'échantillon

Type de l'habitation |  | Emplacement du dosimètre
Maison particulière construite avant 1945 | 54,7 % | (76) |  | Séjour | 92,8 % | (128)
Maison particulière construite après 1945 | 38,8 % | (54) |  | Cuisine | 2,2 % | (3)
Maison collective construite avant 1945 | 0 % | (0) |  | Chambre | 2,2 % | (3)
Maison collective construite après 1945 | 0 % | (0) |  | Cave | 0 % | (0)
Lieu public | 0 % | (0) |  | Autre | 2,9 % | (4)
Ecole | 0 % | (0) |  |  |  |
Autre | 0 % | (0) |  |  |  |
Information manquante = 9 |  | Information manquante = 1