## CALVADOS (14)

Les mesures de l'activité volumique du radon ont été réalisées du 8 octobre 1994 au 10 février 1997. Dans le département du Calvados, 144 mesures ont été réalisées dans 137 communes.

### Statistiques sur l'ensemble des mesures

Effectif : | 144 |  | Moyenne arithmétique : | 118 Bq.m-3 |  | Ecart-Type : | 234 Bq.m-3
Minimum : | 5 Bq.m-3 |  | Moyenne géométrique : | 60 Bq.m-3 |  | Percentile 90 : | 233 Bq.m-3
Maximum : | 1880 Bq.m-3 |  | Médiane : | 53 Bq.m-3 |  | Percentile 95 : | 368 Bq.m-3

Nombre de mesures au dessus de | 200 Bq.m-3 : | 17 | soit | 11,8 %.
Nombre de mesures au dessus de | 400 Bq.m-3 : | 7 | soit | 4,9 %.
Nombre de mesures au dessus de | 1000 Bq.m-3 : | 3 | soit | 2,1 %.

### Distributions des mesures

### Répartition des mesures dans l'échantillon

Type de l'habitation |  | Emplacement du dosimètre
Maison particulière construite avant 1945 | 43,1 % | (62) |  | Séjour | 65,7 % | (94)
Maison particulière construite après 1945 | 48,6 % | (70) |  | Cuisine | 8,4 % | (12)
Maison collective construite avant 1945 | 2,1 % | (3) |  | Chambre | 12,6 % | (18)
Maison collective construite après 1945 | 0 % | (0) |  | Cave | 4,2 % | (6)
Lieu public | 0,7 % | (1) |  | Autre | 9,1 % | (13)
Ecole | 0 % | (0) |  |  |  |
Autre | 2,1 % | (3) |  |  |  |
Information manquante = 5 |  | Information manquante = 1