## LOIRE (42)

Les mesures de l'activité volumique du radon ont été réalisées du 1 septembre 1997 au 4 juillet 1998. Dans le département de la Loire, 134 mesures ont été réalisées dans 109 communes.

### Statistiques sur l'ensemble des mesures

Effectif : | 134 |  | Moyenne arithmétique : | 232 Bq.m-3 |  | Ecart-Type : | 493 Bq.m-3
Minimum : | 16 Bq.m-3 |  | Moyenne géométrique : | 122 Bq.m-3 |  | Percentile 90 : | 430 Bq.m-3
Maximum : | 4655 Bq.m-3 |  | Médiane : | 111 Bq.m-3 |  | Percentile 95 : | 695 Bq.m-3

Nombre de mesures au dessus de | 200 Bq.m-3 : | 39 | soit | 29,1 %.
Nombre de mesures au dessus de | 400 Bq.m-3 : | 14 | soit | 10,4 %.
Nombre de mesures au dessus de | 1000 Bq.m-3 : | 5 | soit | 3,7 %.

### Distribution des mesures

### Répartition des mesures dans l'échantillon

Type de l'habitation |  | Emplacement du dosimètre
Maison particulière construite avant 1945 | 49,3 % | (66) |  | Séjour | 91,7 % | (122)
Maison particulière construite après 1945 | 27,6 % | (37) |  | Cuisine | 0,8 % | (1)
Maison collective construite avant 1945 | 11,9 % | (16) |  | Chambre | 6,8 % | (9)
Maison collective construite après 1945 | 0 % | (0) |  | Cave | 0 % | (0)
Lieu public | 0 % | (0) |  | Autre | 0,8 % | (1)
Ecole | 0 % | (0) |  |  |  |
Autre | 0 % | (0) |  |  |  |
Information manquante = 15 |  | Information manquante = 1